СОВЕТ ГЛУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛАЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

29.09.2021 №40 -РС

Об утверждении плана мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Глуховского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области на 2022 год и плановый период 2023-2038 г.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. 12 Федерального закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», решением Совета Глуховского сельского поселения от 16.10.2015г. № №10-РС «О дорожном фонде Глуховского сельского поселения», Совет Глуховского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить план мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Глуховского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области на 2022 год и плановый период 2023-2038 г. (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Глуховский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Глуховского сельского поселения Калачинского муниципального района.

Председатель Совета Глуховского

сельского поселения Калачинского

муниципального района Омской области И.Г. Карпова

Глава Глуховского сельского поселения

Калачинского муниципального района

Омской области И.Б. Ерукова

Приложение 1

к решению Совета Глуховского сельского поселения

от 29.09.2021 № 40-РС

**План мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах**

**Глуховского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области на 2022 год и плановый период 2023 -2038 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Идентификационный номер автомобильной дороги** | **Наименование автомобильной дороги** | **Протяженность****(км)** | **В т. числе с покрытием****(км)** | **Состояние элементов****существующей дороги (дефекты)** | **Планируемые работы по ремонту** | **Год выполнения работ** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 52-218-808 ОПМП41 | с. Новый Свет, пер. Центральный | 0,281 | 0,281 | Значительный износ асфальтового покрытия, выбоины, ямы. | Устройство покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных толщиной 15 см; | 2022 |
| 2 | 52-218-808 ОП МП20 | С. Новый Свет, ул. Молодежная, участок от остановки до ул. Зеленая | 0,050 | 0,050 | Значительный износ асфальтового покрытия, выбоины, ямы. | Устройство покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных толщиной 15 см; | 2022 |
| 3 | 52-218-808 ОПМП 23 | "ст. Валерино, ул. Северная" | 0,900 | - | Значительный износ грунтового покрытия, выбоины, ямы | Профилирование грейдером | 2022 |
| 4 | 52-218-808 ОПМП 24 | "ст. Валерино, ул. Южная" | 0,200 | - | Значительный износ грунтового покрытия, выбоины, ямы | Профилирование грейдером | 2022 |
| 5 | 52-218-808 ОП МП 6 | "ст. Валерино, ул. Вокзальная" | 0,791 | -  | Значительный износ грунтового покрытия, выбоины, ямы | Профилирование грейдером | 2022 |
| 6 | 52-218-808 ОП МП 1  | "с. Глуховка, ул. Ленина | 1,040 | 1,040 | Значительный износ асфальтового покрытия, выбоины, ямы. | устройство покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных толщиной 15 см; | 2023 |
| 7 | 52-218-808 ОПМП 5   | "д. Крутые Луки, ул. Школьная" | 1,250 | -  | Значительный износ асфальтового покрытия, выбоины, ямы. | Профилирование грейдером | 2023 |
| 8 | 52-218-808 ОП МП 33 |  "с.Глуховка, пер. ул.Ленина до ул.40 лет Победы  | 0,148 | 0,148 | Значительный износ асфальтового покрытия, выбоины, ямы. | устройство покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных толщиной 15 см; | 2023 |
| 9 | 52-218-808 ОПМП 21 | "д. Крутые Луки, ул. Молодежная" | 0,522 | -  | Значительный износ грунтового покрытия, выбоины, ямы | Профилирование грейдером | 2023 |
| 10 | 52-218-808 ОП МП 2 | "д.Таволжанка, ул. Школьная" | 0,578 | - | Значительный износ грунтового покрытия, выбоины, ямы | Профилирование грейдером | 2024 |
| 11 | 52-218-808 ОП МП 3 | "д. Ясная Поляна, ул. Южная" | 1,230 | - | Значительный износ грунтового покрытия, выбоины, ямы | Профилирование грейдером | 2024 |
| 12 | 52-218-808 ОП МП 15 | "Таволжанка, ул. Зеленая" | 0,695 | -  | Значительный износ грунтового покрытия, выбоины, ямы | Профилирование грейдером | 2024 |
| 13 | 52-218-808 ОП МП 16 | "Таволжанка, ул. Солнечная" | 0,600 |  - | Значительный износ грунтового покрытия, выбоины, ямы | Профилирование грейдером | 2024 |
| 14 | 52-218-808 ОП МП 17 | "Таволжанка, ул. Центральная" | 0,478 | -  | Значительный износ грунтового покрытия, выбоины, ямы | Профилирование грейдером | 2024 |
| 15 | 52-218-808 ОП МП 18 | "д. Ясная Поляна, ул. Набережная" | 1,425 | -  | Значительный износ грунтового покрытия, выбоины, ямы | Профилирование грейдером | 2024 |
| 16 | 52-218-808 ОП МП 4 | "с. Новый Свет, ул.Центральная" | 2,133 | 2,133 | Значительный износ асфальтового покрытия, выбоины, ямы. | устройство покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных толщиной 15 см; | 2024 |
| 17 | 52-218-808 ОП МП 13 | "с.Глуховка, ул. Школьная" | 0,308 | 0,308 | Значительный износ асфальтового покрытия, выбоины, ямы. | устройство покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных толщиной 15 см; | 2025 |
| 18 | 52-218-808 ОП МП 19 | "с. Новый Свет, ул. Зеленая" | 1,723 | 1,723 | Значительный износ асфальтового покрытия, выбоины, ямы. | устройство покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных толщиной 15 см; | 2026 |
| 19 | 52-218-808 ОП МП 44 | с. Новый Свет, от ул. Центральная до Фапа | 0,071 | 0,071 | Значительный износ асфальтового покрытия, выбоины, ямы. | устройство покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных толщиной 15 см; | 2026 |
| 20 | 52-218-808 ОП МП 12 | "с.Глуховка, ул. Набережная" | 0,707 | 0,707 | Значительный износ асфальтового покрытия, выбоины, ямы. | устройство покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных толщиной 15 см; | 2027 |
| 21 | 52-218-808 ОПМП 23 | "ст. Валерино, ул. Северная" | 0,900 | - | Выравнивание дороги, устранение ям, колеи | Профилирование грейдером | 2028 |
| 22 | 52-218-808 ОПМП 24 | "ст. Валерино, ул. Южная" | 0,200 | - | Выравнивание дороги, устранение ям, колеи | Профилирование грейдером | 2028 |
| 23 | 52-218-808 ОПМП4152-218-808 ОП МП2052-218-808 ОП МП 152-218-808 ОП МП 3352-218-808 ОП МП 452-218-808 ОП МП 1352-218-808 ОП МП 1952-218-808 ОП МП 4452-218-808 ОП МП 12 | Грейдерование обочин дорог всех отремонтированных улиц | 6.461 | 6.461 | Профилирование грейдером обочин дорог | Профилирование грейдером обочин дорог | 2028 |
| 24 | 52-218-808 ОП МП 20 | "с. Новый Свет, ул. Молодежная" | 1,369 | 1,369 | Значительный износ асфальтового покрытия, выбоины, ямы. | устройство покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных толщиной 15 см; | 2029 |
| 25 | 52-218-808 ОП МП 30 | "с.Глуховка, пер. от ул.Ленина до ул.Тушминцева | 0,191 | 0,191 | Значительный износ асфальтового покрытия, выбоины, ямы. | устройство покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных толщиной 15 см; | 2030 |
| 26 | 52-218-808 ОП МП 29 | "с.Глуховка, пер. Южный" | 0,234 | 0,234 | Значительный износ асфальтового покрытия, выбоины, ямы. | устройство покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных толщиной 15 см; | 2031 |
| 27 | 52-218-808 ОП МП 11 | "с.Глуховка, ул. Тушминцева" | 0,610 | 0.6 10 | Значительный износ асфальтового покрытия, выбоины, ямы. | устройство покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных толщиной 15 см; | 2031 |
| 28 | 52-218-808 ОПМП 11 | "с.Глуховка, ул. Тушминцева" | 0,600 | 0.6 00 | Значительный износ асфальтового покрытия, выбоины, ямы. | устройство покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных толщиной 15 см; | 2032 |
| 29 | 52-218-808 ОП МП 32 | "с.Глуховка, пер. от ул.Тушминцева до ул.Зеленая | 0,189 | 0,189 | Значительный износ асфальтового покрытия, выбоины, ямы. | устройство покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных толщиной 15 см; | 2032 |
| 30 | 52-218-808 ОП МП 8 | "с.Глуховка, ул. Зеленая" | 0,532 | 0,532 | Значительный износ асфальтового покрытия, выбоины, ямы. | устройство покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных толщиной 15 см; | 2033 |
| 30 | 52-218-808 ОП МП 9 | "с.Глуховка, ул. Озерная" | 0,593 | 0,593 | Значительный износ асфальтового покрытия, выбоины, ямы. | устройство покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных толщиной 15 см; | 2034 |
| 31 | 52-218-808 ОП МП 36 | с.Новый Свет, пер. Второй | 0,455 | 0,455 | Значительный износ асфальтового покрытия, выбоины, ямы. | устройство покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных толщиной 15 см; | 2034 |
| 32 | 52-218-808 ОП МП 7 | "с.Глуховка, ул. Молодежная" | 0,440 | 0,440 | Значительный износ асфальтового покрытия, выбоины, ямы. | устройство покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных толщиной 15 см; | 2035 |
| 33 | 52-218-808 ОП МП 10  | "с.Глуховка, ул. Калачинская" | 0,353 | 0,353 | Значительный износ асфальтового покрытия, выбоины, ямы. | устройство покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных толщиной 15 см; | 2036 |
| 34 | 52-218-808 ОП МП 28 | "с.Глуховка, ул. Ленина" | 0,701 | 0,701 | Значительный износ асфальтового покрытия, выбоины, ямы. | устройство покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных толщиной 15 см; | 2037 |
| 35 | 52-218-808 ОП МП 35 | с.Новый Свет, пер. Первый | 0,438 | 0,438 | Значительный износ асфальтового покрытия, выбоины, ямы. | устройство покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных толщиной 15 см; | 2038 |
| 36 | 52-218-808 ОП МП 42 | с. Глуховка, пер. Школьный | 0,162 | 0,162 | Значительный износ асфальтового покрытия, выбоины, ямы. | устройство покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных толщиной 15 см; | 2038 |